**Configurer syslog :**

Cliquez sur **Syslog**, puis sur l’onglet **Service**

S1(config)# **logging 10.0.1.254**

S1# clock set 11:47:00 July 10 2013

S1(config)# **service timestamps log datetime msec**

**NTP :**

R1(config)# **ntp server 64.103.224.2**

R1(config)# **service timestamps log datetime msec**

**Netflow :**

R2(config)# **interface s0/0/0**

R2(config-if)# **ip flow ingress**

R2(config-if)# **ip flow egress**

R2(config-if)# **interface s0/0/1**

R2(config-if)# **ip flow ingress**

R2(config-if)# **ip flow egress**

R2(config)# **ip flow-export destination 192.168.2.3 9996**

R2(config)# **ip flow-export version 9**

show ip cache flow